

**Електрическа грейка за врат и гръб Medisana HP 630 с 4D топлинна технология, Германия**



   

 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за доверието в нас, и поздравления за новата придобивка!

С покупката на продукт за здраве и красота, носещ лейбъл Medisana, Germany, Вие не само пазарувате, Вие получавате най-високо качество и стил.

 **Свързване към захранването**

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

•Включвайте към захранването само, ако уредът е изключен (режим Off).

•Използвайте само адаптера, доставен с постелката.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.
• Устройството, не трябва да влиза в контакт с течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.
• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.
• Никога не дърпайте захранващия кабел от грейката, първо изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптор има наранявания.

• Не се опитвайте да ремонтирате уреда или да заменяте части, той може да бъде ремонтиран само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.
• Повреден захранващ кабел трябва да се замени единствено с кабел от същия вид.

• Преди да прибирате уреда трябва да го оставите да изстине.

• Уреда не е предназначен за деца и лица с ограничени физически възможности, чувствителни на топлина .

• Не сядайте на подложката. Уреда е предназначен единствено за вашите рамена и врат.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение.

• Продължителното използване на уреда на виска степен може да доведе до изгаряния

• Не използвайте уреда на места с рани, изгаряния и подутини

•Ако страдате от някакъв вид заболяване трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да я използвате

• Ако усетите необяснима болка и сте подложени на лечение или използвате медицинско оборудване, консултирайте се с Вашият лекар преди употреба на постелката.

• Винаги внимателно инспектирайте захранващото устройство, кабела и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.
• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Електрическата постелка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Не използвайте уреда, ако е сгънат или намачкан .

• Не позволявайте електрическата постелка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда върху електрическа печка или други източници на топлина

•Не използвайте уреда, ако е под възглавница или завивки. Контролният панел не трябва да бъде под или върху устройството докато то е включено.

 Устройството е предназначено само за домашна употреба и не трябва да се използва за търговски или медицински цели.

 Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

•Не заспивайте, когато уредът е включен.

## Следните части са включени в комплекта:1 бр. Електрическа грейка за врат и гръб Medisana HP 630 с 4D топлинна технология, Германия

## 1 бр. Подвижен контролен панел

1 бр. Инструкция

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

**Включване/ Изключване на уреда**

Можете да използвате грейката Medisana HP 625за затопляне и отпускане на всяка част от Вашето тяло. Използването на топлина стимулира кръвообращението във втвърдените мускули и Ви помага да се отпуснете след напрегнат ден. Вие може да контролирате температурата в зависимост от избраната настройка.

1. Уверете се, че връзката кабел - блок за управление и кабел – щепсел са правилно свързани.
2. Включете устройството в контакта и преместете бутона на дистанционното от позиция **0** до позиция **1**. LED индикаторът ще светне. При преминаване нагоре и надолу по различни нива от **0** до **4**, индикаторът ще мига по два пъти за кратко и след това светлината ще бъде постоянна.
3. След няколко минути грейката ще стане забележимо по-топло. Ако желаете по-висока настройка на температурата, преместете ключа на следващите позиции **2, 3** или на максималната позиция **4**.
4. Ако грейката стане прекалено гореща за Вас, преместете плъзгача обратно в позиция **3, 2** или **1**. Грейката има прецизен електронен контрол. В зависимост от стайната температура, индикаторът може да се промеми от оранжев в зелен цвят и обратно в рамките на секунди. Това е индикатор за бързо загряване и е нормално.

След кратко време грейката ще изстине. **Нива от 2 до 4 на устройството са предназначено за загряване, само на ниво 1 е за постоянно по-ниска температура.**

1. За да изключите уреда, преместете ключа обратно в позиция **0**. Индикаторът на захранването ще се изключи, което показва, че и устройството е изключено. Изключете устройството от контакта.
2. Преместете ключа до позиция **1** за по-продължителна употреба. Грейката ще се изключи автоматично след ок. 90 минути непрекъсната работа.
3. **За да го включите отново, преместете плъзгача в положение 0 и след това обратно към желаната настройка на топлина.**

Изключете устройството от контакта след като приключите, да го използвате.

**Отстраняване на неизправности**

Това устройство е оборудвано със система за активна защита APS TECH. Устройството разпознава различни причини за грешки и съответно алармира, ако е необходимо. В

случай на грешка, индикаторът на захранването ще светне в червено.

1. 3 бипкания в 1-секунден интервал и LED светлини в червено -

Кабелът за свързване на блока за управление не е свързан правилно към грейката или има

друг електрически дефект. Моля, проверете кабелната връзка. Ако кабелът

свързан правилно, се свържете със сервизния център.

1. 3 бипкания в 2-секунден интервал за една минута и LED светлини в червено -

Грейката е повредена, сгъната или напълно покрита.

1. Постоянни бипкания и LED светлин в червен0 -

Важни компоненти са повредени или има късо съединение. Моля, не използвайте грейката и се свържете със сервизния център.

1. Ако няма никаква индикация след включване и няма LED индиктор, проверете дали щепселът е правилно включен в контакта. Не използвайте грейката, свържете се със сервизния център.

**Поддръжка и почистване**• Устройството не се нуждае от поддръжка. В случай на проблем, проверете дали захранването е включено в контакта.

 Не използвайте белина.

 Дръжте уреда далеч от остри предмети.

 Не гладете.

 Не използвайте грейката, ако е прегъната или увита.

• Преди да почистите грейката,, изключете захранващият кабел от мрежата и оставете да изстине.

• Грейката е оборудвана със захранващ кабел, който се премахва. Премахнете кабела от грейката.

• Можете да перете грейката ръчно или на машина. Най–добрият начин е като поставите грейката в леген с топла вода и препарат за пране и нежно я изстисквате.

 Изберете деликатна програма, ако използвате пералня, задължително до 40С.

 Не използвайте сушилня, оставете да изсъхне на открито.

• Не използвайте агресивни препарати или твърди четки.

• Изплакнете грейката няколко пъти за да измиете препарата.

• Съхранявайте уреда на чисто и сухо място, като не го покривате или поставяте предмети върху него.

• Използвайте уреда, когато е напълно сух.

• Свържете отново кабела, както е показано на снимката, за да съвпаднат стрелките.

• Трябва да изправяте кабела от време на време (ако е усукан).

• Занесете на химическо чистене или изперете грейката като спазвате инструкциите на етикета.

Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат електрическите и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така, че те да могат да се депонират по безопасен за околната среда начин.

**Технически спецификации**

## Име и модел: Електрическа грейка за врат и гръб Medisana HP 630 с 4D топлинна технология, Германия

Захранващо напрежение: 230 V/ ~ 50 Hz

Консумирана мощност: прибл. 100 W

Автоматично изключване: след ок. 90 мин

Размери: прибл. 55 x 65 см

Интензивност топлината : 0 – 1 - 2 - 3 - 4
Условия на работа: сухи помещения
Условия на съхранение: в хладно и сухо място, според инструкциите за употреба

Дължина на кабела: около 270 см
Тегло: прибл. 760 гр.

Артикулен номер: 61157
EAN код: 40 15588 61157 5

Гар. период: 36 месеца