
### Аеро масажор за вана - Bath SPA,Medisana MBH, Germany

**-1-** Дистанционно управление (отпред) с функционален бутон

**-2-** Дистанционно управление (отзад) с вендузата

**-3-** Отделение за батерии с 3 V CR2032 литиева батерия

**-4-** Помпен агрегат 220-240 V AC, 50 Hz, 450 W

**-5-** Инфрачервен сензор за дистанционно управление

**-6-** Светодиоден индикатор мига в зелено, червено и оранжево

**-7-** Функционален бутон превключва единица и изключване и контролира интензивността

**-8-** Захранващ кабел с щепсел (с дължина около 2.2 m)

**-9-** Края на маркуча с водач / с вложка на подложка за ароматизиращa функция (свързване към захранващ блок)

**-10-** Ароматизиращи подложка притежателя (за да се включи в маркуч)

**-11-** Подложка за ароматизиращa функция (с тампони)

**-12-** Подложка за ароматизиращa функция (отворен с тампон)

**-13-** Ароматерапия с масло (не е включен в комплекта)

**-14-** Мека подложка, подходяща за всички видове баня, с вендузи на долната част

**-15-** Края на маркуча (връзка с меката подложка)

**-16-** Въздушен маркуч (около 2,4 м)

1. **Инструкции за безопасност**

Използвайте само на закрито!
Не използвайте мощния уред над всякакъв вид контейнер напълнен с вода!

**Захранване**
• Преди да свържете подложката за хидромасажна вана със захранването, моля, проверете дали
е изключена и че мрежовото напрежение на захранването отговаря на напрежението в списъка на табелката с данни.
• Винаги използвайте контакт, който е достъпен, когато свържете уреда.
• Уредът трябва да бъде снабдяван чрез дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на превключване не повече от 30 mA.
• Уверете се, че основният уред не е в състояние да попадне в банята и че не може да се стигне от банята.
• Пазете захранващия кабел и захранващия блок далеч от топлина, горещи повърхности, влажност и
течности. Никога не пипайте щепсела от контакта, когато сте с мокри ръце или когато сте
стояли във вода.
• Ако свързващия кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде подменен от Производителя за обслужване на клиенти или от квалифициран персонал, за да се избегне риск от опасност.
• Частите на устройството за провеждане на електрическо напрежение трябва да са здраво сглобени
да се гарантира, че те не са в състояние да паднат във ваната и да се съхраняват на места, недостъпни
на всеки в банята.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го вземете. Вместо това дръпнете щепсела
веднага.
• Когато приключите с използване на подложката за хидромасажна вана, винаги дърпайте щепсела от
контакта. Никога не изключвайте уреда от електрическата мрежа като издърпате силно захранващия кабел.

**За специални хора**
• Не оставяйте оборудването без надзор, докато е свързано към електрическата мрежа.
• Не използвайте това оборудване в подкрепа на медицинско лечение или като заместител за това. Хронични заболявания и симптоми могат да се влошат.
• Не използвайте устройството, ако имате чувствителна кожа или страдате от сърдечносъдови усложнения, флебит или високо кръвно налягане.
• Бременните жени трябва да направят оценка на своите лични нива на толерантност.
• В случай на необяснима болка, оборудването се използва само след консултация с лекар.
• Това устройство не е предназначено да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или от лица с недостатъчен опит и / или познания, освен ако не са под наблюдение на лице, отговарящо за тяхната безопасност или ако те са инструктирани в използването на
устройство.

• Децата трябва да се надзирават, за да не си играят с устройството.

**Работата с устройството**

Правилната употреба
Спа въздушна баня е проектирана да има релаксиращ ефект върху потребителя от генериране на въздушни мехурчета.
Тази хидромасажна подложка е предназначена само за лична употреба, а не за търговски цели, или за медицински приложения!
Ако имате някакви медицински опасения, моля, обсъдете с помощта на спа подложката за баня с Вашия лекар преди да я използвате!
• Устройството е да се използва само за конкретната цел, описана в тази инструкция за употреба. Всяко неправилно използване, анулира гаранцията.
• Проверете помпата, меката подложка и захранващия кабел внимателно за повреди преди всяко
използване. Не се опитвайте да използвате дефектната част.

• Не използвайте уреда, ако е повреден, ако захранващият кабел или щепсел е повреден, ако той не е в идеално работно състояние или ако е бил изпускан или паднал във вода.
• Винаги проверявайте първо, че щепселът е изваден от контакта, преди да поставите или извадите компоненти.
• Не използвайте никакви спомагателни части, които не са препоръчани от производителя.
• Не поставяйте никакви предмети във всеки от отворите на уреда или на въздушния маркуч.
• Използвайте само на закрито!
• Не използвайте помпата горе във всякакъв вид контейнер напълнен с вода!
• Спа уреда трябва да бъде разположена така, че да е извън обсега на всеки в баня.
• Използване на устройството за повече от 30 минути , не се препоръчва. Устройството може да прегрее, ако се използва прекалено дълго непрекъснато.
• Никога не поставяйте и / или използвайте помпата непосредствено до електрически нагреватели или
други източници на топлина и не я използвайте в близост до тях.
• Уверете се, че оборудването и по-специално на меката постелка, не влиза в контакт с остри или режещи предмети и не натискайте игли в нея.
• Не използвайте оборудването, когато отворите са блокирани.
• Не стойте на помпен агрегат.
• Не използвайте уреда, когато сте изморен. Не заспивайте, докато го използвате.

**Поддръжка и почистване**
• Можете да почистите спа подложката за баня. Не се опитвайте да поправите уреда сами
в случай на неизправност. Това не само прави гаранция нула и недействителна, но можете да рискувате наличието на сериозни последици (пожар, токов удар,нараняване). Само ремонти, извършвани от упълномощени сервизни точки.
• Преди да почистите устройството, изключете го и го изключете и от електрическата мрежа. Никога не
потапяйте помпата във вода или други течности.

• Обърнете внимание на раздел " Почистване и поддръжка"
• Никога не дърпайте и не завъртайте устройството от захранващия кабел и никога не захващайте
кабела между други предмети.
• Винаги оставяйте помпата на уреда да се охлади и нека меката подложка и аксесоарите
изсъхнат напълно, преди да ги приберете. Съхранявайте хидромасажна подложка за вана в чисто и сухо
място, за предпочитане в оригиналната опаковка, докато не го използвате следващия път.
Благодарим Ви за доверието си в нас и поздравления за вашата покупка!
Чрез закупуване на MBH аеро масажора с ароматерапия вариант, сте спечелили
висококачествен продукт, произведен от Medisana.
За да се извлече най-голям успех и да се наслаждавате на Medisana аеро масажора MBH за много
дълго време, ви препоръчваме да прочетете следващата информация за употреба и грижа
на уреда внимателно.
На първо място се уверете, че устройството е пълно и не е повредено по някакъв
начин. В случай на съмнение, не използвайте уреда и се свържете с вашия доставчик или с вашия
сервизен център.
Следните части са включени:
• 1 захранващ блок със захранващ кабел
• един маркуч за въздух
• 1 мека подложка
• 1 дистанционно управление с батерия CR2032
• 3 притежателя с аромат тампони с подложки
• 1 инструкция за употреба
Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно опаковъчния материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някои транспортни повреди по време на разопаковането, моля свържете се с вашия
дилър незабавно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля, уверете се, че опаковката от полиетилен се държи далеч от достъп на деца! Риск от задушаване!

Опериране

Подготовка
• Уверете се, че има приятна стайна температура в банята.
• Позиционирайте уреда (4) на разстояние най-малко 60 см от ваната, така че тя е на място. Уверете се, че отворите за приток на долната част не са обхванати. Подът трябва да бъде сух.
• Поставете мека подложка (14) в банята като се натиска надолу. Вакуумчетата на долната страна на мека постелка се придържат по-добре, ако първо намокрите мека постелка с душ глава. Въздушната връзка на тепиха е в края.
• Меката подложка (14) трябва да бъде здраво закрепена към ваната и не трябва да се плъзне
• Свържете гладкия край на маркуч (15) с меката постелка (14).
• Стартирайте водата. Уверете се, че водата е с приятна температура, но не е твърде гореща.
• Не използвайте пяна за вана.
ВНИМАНИЕ
След употреба, най-добрият начин на вземане на меката подложка от банята е чрез внимателно плъзгане с нокът по вакуумчетата, за да се освободи вакуума. Издърпайте странично подложката без разкъсване.

**Ароматерапия**
• Можете да използвате уреда с или без притежателят на арома тампон. Ако искате да ползвате СПА подложка за баня с ароматерапия, сложете една капка масло ароматерапия (13) на тампон, поставете в държача на подложка и затворете. Не предозирайте подложката. Твърде много аромат може да повреди повърхността на
тампона.
• Натиснете затворения притежател в посочения за предвидения за тази цел отвор на маркуча (10)
• Поставете края на маркуча с притежателя за аромат във връзката на помпения агрегат (16).
• Включете захранващия кабел (8) в контакта.

**Управление на устройството**
Подложката за хидромасажна вана може да се регулира или на помпата (4) или с помощта на
дистанционно за контрол (1). Можете да включите устройството и изключвате с една функция на
бутона (7) на помпата или на дистанционното управление. Можете да използвате един и същ
бутон за регулиране на интензивността на масажа.

**Корекции на помпен агрегат**
• Натиснете бутона за функция (7) веднъж. Устройството се включва и работи веднага на по-ниски нива. Индикаторът (6) на дръжката мига в зелено.
• Натиснете бутона за функция (7) отново. Устройството работи на по-високо ниво. LED индикатора (6) на дръжката мига в червено.
• Натиснете бутона за функция (7) още един път, за да се използва интервал на програмата. Устройството превключва непрекъснато между двете нива. LED (6) индикатора на дръжката мига оранжево.
• Натиснете бутона за функция (7) за четвърти път, за да включите уреда.
• След като сте избрали желаната масажна интензивност, внимателно стъпете в банята.
• Уредът се изключва автоматично след 20 минути. Използване на устройството за повече
от 30 минути в даден момент не се препоръчва (виж информация за безопасност).

**Корекции на дистанционното управление**
• Ако искате да използвате инфрачервено дистанционно управление (1), На първо място се изкачете внимателно в банята и след това включете устройството чрез натискане на бутона за функцията (7) на
дистанционното управление.
• Не потапяйте на дистанционното управление във вода.
• Дистанционното управление има на вендуза на гърба. Ако сте го намокрили леко можете да го
да прикачите на удобно разстояние от стената в банята или на ръба на ваната.
• Дистанционното управление (1) работи само ако сочи към инфрачервения сензор (5) на
дръжка на помпения агрегат (4).
• Трите нива на интензивност на масажа могат да се настроят с дистанционното управление (1) в
същия ред, както е описано при корекциите на помпения агрегат.
- Включване на устройството
- Ниско ниво
- ВИСОКО НИВО
- ПРОГРАМА за интервал на МАСАЖ
- Изключване на устройството

Смяна на батериите
• Уредът се изключва автоматично след 20 минути. Използване на устройството за повече от 30 минути в даден момент не се препоръчва (виж информация за безопасност). Чакайте най-малко 10 минути преди включите уреда отново.
Дистанционното управление(2) използва една 3V CR2032 литиева батерия. Тя се намира в
отделението за батериите (3) на задната страна на устройството. За да смените батерията, отворете капака на отделението за батерията с подходящ монета. Извадете старата батерия и я заменете с нова литиева 3V батерия CR2032. Уверете се, че е поставена правилно
- С плюс полюс до върха. Затворете отделението за батерия (3) използвайки монета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на батерията
• Не разглобявайте батериите!
• Извадете изтощените батерии от устройството веднага!
• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако батерията с киселина идва в контакт с някои от тези части, изплакнете засегнатото място с обилно количество прясна вода и незабавно потърсете лекарска помощ!
• Ако батерията се погълне да се потърси медицинска помощ веднага!
• Сменете всички батерии едновременно!
• Само замени с батерия от същия тип, никога не използвайте различни видове батерии или използваните батерии с нови такива!
• Поставете батериите правилно, спазвайки поляритета!
• Извадете батериите от устройството, ако то няма да бъде използва за продължителен период от време!
• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!
• Не се опитвайте да зареждате тези батерии! Има опасност от експлозия!
• Да няма късо съединение! Има опасност от експлозия!
• Не изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!
• Не хвърляйте използваните батерии в домакинските отпадъци; сложете в контейнер за отпадъци или да ги отведе до пункт за събиране на батерия, в магазин.

Аксесоари и резервни части може да се поръчат.
Номер Описание Части
88375 помпа 220 - 240 V ~ 50 Hz, прибл. 450 W 1
88383 подложка (около 36 х 120 см) 1
88376 Дистанционно управление с батерия 1
30666 въздушен маркуч (около 2.4 m) 1
30669 притежател за аромат с 3 възглавнички 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от токов удар!
Моля, издърпайте щепсела от контакта преди почистване на уреда!
• помпения агрегат и дистанционното управление не изискват обслужване. Те само
трябва да се почистват с мека и влажна кърпа от време на време.
• Моля, изплакнете меката постелка с душ главата или гъба. Ако е необходимо, използвайте
мек почистващ препарат от домакинството или сапунена вода.
• Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или силни четки.
• Най-добре е да се премахне останала вода чрез завъртане на тепиха в празната вана, след това натиснете леко, така че останалата вода да се изцеди от въздуха.
• Дезинфекцирайте подложката на редовни интервали, за да се запази чиста от бактерии. Препоръчително е
да я дезинфекцирате всяка седмица, ако се използва на дневна база, особено ако се използва от няколко души. Използвайте стандартен дезинфектант и спазвайте инструкциите на производителя.
• Изправете кабела, ако той е станал усукан.
• Най-добре е да съхранявате уреда в оригиналната опаковка, на сухо и чисто място.

Този продукт не трябва да се изхвърлятзаедносбитовите отпадъци.

Всички потребители са длъжнида предадатна всичкиелектрически и електронниустройства, независимо дали те съдържаттоксични вещества, в общински или втърговски събирателен пункт, така че те дамогат да се депониратпо безопасен за околната начин.

4.3 Технически характеристики

Име и модел :**MEDISANA** Аеро масажор за вана - Bath SPA, MBH

Захранващо напрежение : 220-240V ~ 50Hz

Дистанционно : 3V CR2032 литиева батерия

Мощност на двигателя : около 450 W

Време на работа :30 мин максимум

Възстановителен период : поне 10 мин

Автоматично изключване : след 20 мин

Дължина на кабела власт : около. 2.2 m

No : 88375

EAN код : 40 15588 88375 0

