#  Масажираща седалка Medisana Shiatsu Technogel MC 830®Gel massage heads, made in Germany

****

****

**Инструкция за употреба**

****

**ВНИМАНИЕ!**

Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път . За допълнителна информация - прочетете раздел: „Преди да използвате уреда“ .



****

**Свързване към захранването**

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Включвайте към захранването само, ако уредът е изключен (режим Off).

• Не използвайте апарата в близост до високочестотни електромагнитни източници.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.

• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с

течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.
• Винаги проверявайте дали щепселът е лесно достъпен, когато устройството е свързано.

• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.

• Никога не дърпайте захранващия кабел при изключване на уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!

• Не носете, не дърпайте и не завъртайте устройството от неговия захранващия кабел.

**Специфични групи хора**

 Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и/ или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или освен ако те не са били инструктирани за употребата на устройство.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хронични оплаквания и симптоми могат да се влошат.

• Трябва да се въздържате от използване на уреда или да се консултирате с Вашия лекар преди да го използвате, ако:

- Сте бременна,

- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти;

- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания;

- Нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените;

• Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен;

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност към топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате седалката за терапевтично лечение.

• Употребата на седалката е забранена в следните случаи:

* Приложение при деца;
* Приложение при животни;
* Употреба докато спите;
* Този модел не е подходящ за автомобил;
* Ако приемате вещества, които намаляват времето за реакция (болкоуспокояващи, алкохол, други).

**Преди да използвате уреда**

Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път

(виж илюстрацията в Инструкцията за употреба).

1. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, с помощта на предоставения ключ и отстранете (1)

2. Изхвърлете винта (2). В никакъв случай не трябва да бъде поставен отново. Такова действие може да повреди устройството. (2)

• Винаги внимателно инспектирайте кабела и блока за управление и възглавницата за масаж за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен модул.

• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда на устройството или кабелните компоненти, уредът не работи правилно или възглавница или блокът за управление са паднали или са се намокрили. За да се предотврати опасна ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

**Управление на уреда**

• Масажната седалка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Използването на уреда за каквато и да е друга цел обезсилва гаранцията.

• Никога не оставяйте уреда без надзор, ако той е свързан към захранването.

• Не позволявайте масажната седалка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда на пода, върху електрическа печка или други източници на топлина

• Никога не стъпвайте/не стойте изправен върху уреда.

• Ако не се чувстване комфортно или усещате болка, докато използвате седалката, спрете приложението веднага.

Устройството е предназначен само за домашна употреба и не трябва да се използва за търговски или медицински цели.

Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

Масажната възглавница трябва да се използва само в затворени пространства!

Не използвайте възглавницата за масаж във влажни помещения (например, във ваната или докато вземате душ).

**Поддръжка и почистване**

• Устройството не се нуждае от поддръжка.

• Сами можете единствено да почиствате седалката. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи.

• Не мийте!

• Не носете на химическо чистене!

**Следните части са включени в комплекта**

# • 1 Масажираща седалка Medisana Shiatsu Technogel MC 830®Gel massage heads, made in Germany

• 1 Инструкция

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

 Шиацу е форма на масаж с пръсти и е една от най-важните масажни техники. Тази форма на масаж е разработен в Япония, но произлиза от традиционния китайски масаж. Масажиращата седалка Medisana Shiatsu Technogel MC 830®Gel massage heads, made in Germany, е съвременно устройство за истински шиацу масаж на гърба.

Medisana MC 830, има четири въртящи се масажни глави за три зони нa масаж – горна част на гърба, долна част на гърба и цял гръб. Устройството притежава допълнителна тристепенна вибрираща функция и инфрачервено затопляне на масажните глави. Уникалната комбинация от интензивен шиацу и вибриращ масаж с излъчваната топлина прави масажната седалка ефективен инструмент за релаксация. Настройките могат да бъдат лесно променяни от контролния блок (10).

**Употреба**

Използването на тази седалка ще подобри състоянието Ви след стресиращия ден. Ефектът от масажа е особено полезен за отпускане на напрегнати мускули и уморени тъкани. Моделът предлага приятен отдих за преодоляване на ежедневния стрес. Масажирането може да подобри Вашето емоционално и физическо състояние, а също е полезен и при спорт и фитнес.

**Стартиране**Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път (виж илюстрацията в инструкциите). Бъдете сигурни, че спазвате инструкциите за безопасност.

• Поставете щепсела (4) в контакта. Уверете се, че захранването е леснодостъпно.

• Седнете на седалката за масаж шиацу и се запознайте с функциите.

**Експлоатацията на уреда**

Седалката има 3 функции за ефективен масаж – масаж с пръсти (шиацу), вибриращ масаж и затопляне. Топлинната функция може да се използва само със шиацу масаж, като през това време вибриращият масаж също може да бъде активиран. Не използвайте уреда за повече от 15 минути наведнъж. След около 15 минути, устройството автоматично ще се изключи. Уредът е снабден и със защита от прегряване, затова винаги, щом има такава опасност, уредът автоматично ще се изключи. Винаги оставяйте седалката да се охлади напълно, преди да я използвате отново.

**Бутони на контролния блок**

Използвайте бутоните на контролния блок (10), за да управлявате уреда.

• Включете устройството, като натиснете бутона On/ Off (12). Дисплеят трябва да светне в синьо.

• Когато бутона за масаж на **горна част на гърба** (6) е натиснат, зеленият дисплей до бутона светва и масажните глави за шиацу масаж (3) се преместват от изходна позиция в долната част на гърба до зоната на раменете, масажирайки гърба с кръгови движения. След като е достигната най-високата точка, масажните глави започват да се движат в противоположна посока до средата на гърба. Тази процедура се повтаря до края на масажа. Ако натиснете бутон (6) по време на масажа, тази функция се изключва и масажните глави остават на място в текущата си позиция.

• Когато бутона за масаж на **долна част на гърба** (7) е натиснат, зеленият дисплей до бутона светва и масажните глави за шиацу масаж (3) се преместват от изходна позиция в долната част на гърба до средата на гърба, масажирайки гърба с кръгови движения. След като е достигната най-високата точка за тази програма, масажните глави започват да се движат в противоположна посока до началното си положение. Тази процедура се повтаря до края на масажа. Ако натиснете бутон (7) по време на масажа, тази функция се изключва и масажните глави остават на място в текущата си позиция.

• Ако изберете **цял гръб** чрез бутон (11) се повтаря процедурата, описана в предходните точки, но за целия гръб

• Можете да включите и вибриращ масаж за бедрата си чрез натискане на бутон (8).

• Вибриращият масаж за горната част на бедрата може да бъде управляван самостоятелно чрез бутон (8). Зеленият дисплей до бутона светва и се активират двата мотора за вибрации (4). Започва с нежен масаж. Натиснете бутон (8) отново и силата на вибрацията се увеличава (до средна интензивност). Натиснете бутон (8) за трети път, така активирате най-високата степен на интензивност на вибрацията. След като натиснете бутон (8) за четвърти път, вибрацията изключва и дисплеят угасва.

• За да изключите устройството, натиснете On/Off бутона (12). Синият дисплей започва да мига и масажните глави се връщат в изходна позиция. Когато тази позиция е достигната, дисплеят угасва. Ако натиснете On/Off бутона докато една от масажните функции е включена, вибрационните мотори спират веднага. Процедурата с връщането на масажните глави се повтаря.

• След всяка употреба, изключвайте устройството от бутон (12) и извадете щепсела от контакта. Винаги съхранявайте контролния блок (10) в неговата опаковка( 5).

**Почистване**

• Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен и откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда, след като се охлади.

• Почиствайте седалката само с мека кърпа, леко навлажнена с лек почистващ препарат (например сапун). При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол.

• При почистване, никога не потапяйте контролния блок във вода и се уверете, че в устройството не прониква вода.

• Изчакайте докато устройството е напълно изсъхнало преди да го използвате отново.

• Отстранете всякакви извивки от кабела.

• Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.

Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт

**Технически характеристики**:

Име и модел: **Масажираща седалка Medisana Shiatsu Technogel MC 830®Gel** **massage heads, made in Germany**

Захранващо напрежение: 230V ~ 50Hz

Консумирана мощност: прибл. 36W

Автоматична. изключите: след около. 15 минути

Условия на работа: Използвайте го само в сухи помещения.

Температура на съхранение: 0 до максимум 40 градус

Дял на Technogel ®: 100 %

Предназначение: BTG 130

Якост зареден капацитет: > 700 kPa

Разтегливост на гела: > 1000 %

Стабилност на гела: 60 + / -3 Shore

Резистентна температура: -30 ° С до +80 ° С

Гаранционен срок: 36 месеца

Мощност: 30 W

Тегло: прибл. 3.4 кг

Захранване: 230 V/ 50 Hz

Размери (В х Ш х Д): 105 х 43 х 13 см

No.: 88943



